CentOS 7 DHCP 服务小测题
一、单项选择题（每题2分，共40分）
1. DHCP 协议的主要作用是（　　）。
A. 为客户端动态分配 IP 地址　　B. 将域名解析为 IP 地址
C. 提供文件传输服务　　D. 提供 Web 访问服务
2. 在 dhcpd.conf 中，定义 IP 地址分配范围的配置项关键字是（　　）。
A. range　　B. subnet  C. pool　　D. scope
3. 配置 DHCP 客户端默认网关地址的 option 配置项是（　　）。
A. option routers　　B. option gateway   C. default-gateway　　D. option domain-name-servers
4. 在 host 配置段中，指定分配给客户端固定 IP 地址的配置项是（　　）。
A. fixed-address　　B. static-ip   C. ip-address　　D. fixed-ip
5. DHCP Discover 报文的发送方式是（　　）。
A. 广播　　B. 单播    C. 组播　　D. 任播
6. 在 CentOS 7 中，使用 yum 安装 DHCP 服务端软件包的命令是（　　）。
A. yum install dhcpd　　B. yum install dhcp   C. yum install dhcp-server　　D. yum install dhclient
7. DHCP 服务端进程的名称是（　　）。
A. dhcp　　B. dhcpd     C. named　　D. vsftpd
8. 在 dhcpd.conf 中，声明一个网段（子网）的关键字是（　　）。
A. network　　B. subnet    C. ip-range　　D. segment
9. 设置客户端最长租期时间的配置项是（　　）。
A. default-lease-time　　B. max-lease-time   C. maximum-lease　　D. lease-max
10. 查看 dhcpd 服务运行状态的命令是（　　）。
A. systemctl status dhcp　　B. systemctl status dhcpd    C. service dhcp status　　D. ps aux dhcp
11. DHCP 服务端默认监听的端口号是（　　）。
A. TCP 53　　B. TCP 21   C. UDP 67　　D. UDP 53
12. DHCP 租约文件（记录已分配 IP 信息）的默认路径是（　　）。
A. /etc/dhcp/dhcpd.leases　　B. /var/log/dhcpd.leases   
C. /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases　　D. /tmp/dhcpd.leases
13. 在 host 配置段中，指定客户端 MAC 地址的配置项是（　　）。
A. mac-address　　B. hardware mac    C. hardware ethernet　　D. client-mac
14. 配置 DNS 服务器地址的 option 配置项是（　　）。
A. option dns-servers　　B. option nameserver    C. option domain-name-servers　　D. option dns
15. 客户端手动释放已获取 IP 地址的命令是（　　）。
A. dhclient -r　　B. dhclient -release    C. dhclient　　D. ipconfig /release
16. dhcpd 主配置文件的路径是（　　）。
A. /etc/dhcp.conf　　B. /etc/dhcpd/dhcpd.conf   C. /var/dhcp/dhcpd.conf　　D. /etc/dhcp/dhcpd.conf
17. 设置客户端默认（常规）租期时间的配置项是（　　）。
A. lease-time　　B. standard-lease-time   C. min-lease-time　　D. default-lease-time
18. 为特定 MAC 地址客户端绑定固定 IP，需要使用的配置结构是（　　）。
A. static 段　　B. bind 段    C. fixed 段　　D. host 段
19. DHCP 工作过程（DORA）的正确顺序是（　　）。
A. Request → Offer → Discover → Ack　　B. Discover → Request → Offer → Ack
C. Offer → Discover → Request → Ack　　D. Discover → Offer → Request → Ack
20. 检查 dhcpd.conf 配置文件语法是否正确的命令是（　　）。
A. dhcpd -c　　B. systemctl check dhcpd    C. named-checkconf　　D. dhcpd -t
二、判断题（每题2分，共20分。正确打√，错误打×）
1. DHCP 只能为客户端分配 IP 地址，不能同时下发网关和 DNS 信息。（　　）
2. dhcpd.conf 配置文件中，每条配置语句末尾必须以分号 ; 结束。（　　）
3. subnet 网段声明必须与 DHCP 服务器某块网卡所在网段一致才能正常启动。（　　）
4. range 语句用于指定可动态分配给客户端的 IP 地址范围。（　　）
5. 固定 IP 绑定中使用的 IP 地址必须不在 range 定义的地址池范围内。（　　）
6. 修改 dhcpd.conf 后必须重启或 reload dhcpd 服务才能使配置生效。（　　）
7. DHCP 租约到期后，客户端将自动丢失 IP 地址且无法续约。（　　）
8. option domain-name 配置项用于设置客户端的默认 DNS 域名后缀。（　　）
9. 一台 DHCP 服务器只能为一个网段的客户端提供地址分配服务。（　　）
10. 在客户端使用 dhclient 命令可以手动向 DHCP 服务器重新获取 IP 地址。（　　）
三、配置单词翻译题（每题2分，共20分）
请写出下列 dhcpd.conf 配置文件中常用英文配置项/关键字的中文含义：
subnet　                    	range　                     option routers　    	domain-name-servers　
default-lease-time　 	 max-lease-time　   	host　 			hardware 		
ethernet　			 fixed-address　      domain-name　
四、简答题（共20分）
 
 请写出在 CentOS 7 中配置 DHCP 服务的基本操作步骤（从 yum 安装到客户端验证）。（6分）
 
请根据下列要求，补全 dhcpd.conf 配置文件的内容。（8分）

要求：网段 192.168.10.0/24，
可分配地址池 192.168.10.100~200，
网关 192.168.10.1，
DNS 为 202.96.128.86 和 202.96.134.133，
默认租期86400秒（1天），
最长租期172800秒（2天），
[bookmark: _GoBack]为主机名 pc01、MAC 地址 00:0c:29:12:34:56 的客户端绑定固定 IP 192.168.10.50。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


参考答案
一、单项选择题答案
答案速查：1.A  2.A  3.A  4.A  5.A  6.B  7.B  8.B  9.B  10.B  11.C  12.C  13.C  14.C  15.C  16.D  17.D  18.D  19.D  20.D
1. 答案：A　—　A. 为客户端动态分配 IP 地址
2. 答案：A　—　A. range
3. 答案：A　—　A. option routers
4. 答案：A　—　A. fixed-address
5. 答案：A　—　A. 广播
6. 答案：B　—　B. yum install dhcp
7. 答案：B　—　B. dhcpd
8. 答案：B　—　B. subnet
9. 答案：B　—　B. max-lease-time
10. 答案：B　—　B. systemctl status dhcpd
11. 答案：C　—　C. UDP 67
12. 答案：C　—　C. /var/lib/dhcpd/dhcpd.leases
13. 答案：C　—　C. hardware ethernet
14. 答案：C　—　C. option domain-name-servers
15. 答案：C　—　C. dhclient
16. 答案：D　—　D. /etc/dhcp/dhcpd.conf
17. 答案：D　—　D. default-lease-time
18. 答案：D　—　D. host 段
19. 答案：D　—　D. Discover → Offer → Request → Ack
20. 答案：D　—　D. dhcpd -t
二、判断题答案
1. ×　DHCP 只能为客户端分配 IP 地址，不能同时下发网关和 DNS 信息。
2. √　dhcpd.conf 配置文件中，每条配置语句末尾必须以分号 ; 结束。
3. √　subnet 网段声明必须与 DHCP 服务器某块网卡所在网段一致才能正常启动。
4. √　range 语句用于指定可动态分配给客户端的 IP 地址范围。
5. ×　固定 IP 绑定中使用的 IP 地址必须不在 range 定义的地址池范围内。
6. √　修改 dhcpd.conf 后必须重启或 reload dhcpd 服务才能使配置生效。
7. ×　DHCP 租约到期后，客户端将自动丢失 IP 地址且无法续约。
8. √　option domain-name 配置项用于设置客户端的默认 DNS 域名后缀。
9. ×　一台 DHCP 服务器只能为一个网段的客户端提供地址分配服务。
10. √　在客户端使用 dhclient 命令可以手动向 DHCP 服务器重新获取 IP 地址。
三、配置单词翻译题答案
1. subnet　→　子网（网段声明）
2. range　→　地址范围（IP池）
3. option routers　→　默认网关地址
4. option domain-name-servers　→　DNS 服务器地址
5. default-lease-time　→　默认租期时间
6. max-lease-time　→　最长租期时间
7. host　→　主机（保留/固定IP绑定段）
8. hardware ethernet　→　硬件以太网地址（MAC地址）
9. fixed-address　→　固定IP地址
10. option domain-name　→　默认域名后缀
四、简答题参考答案
1. DHCP 工作过程（DORA 四个步骤）：
（1）Discover（发现）：客户端以广播方式发送 DHCP Discover 报文，寻找网络中的 DHCP 服务器。
（2）Offer（提供）：DHCP 服务器收到 Discover 后，从地址池中选取一个 IP 地址，以广播方式回应 DHCP Offer 报文，告知客户端可以使用该 IP。
（3）Request（请求）：客户端收到 Offer 后（可能有多个），选择第一个收到的，广播发送 DHCP Request 报文，请求使用该 IP 地址。
（4）Ack（确认）：服务器收到 Request 后，广播发送 DHCP Ack 报文，正式确认分配该 IP，并下发租期、网关、DNS 等参数；客户端收到后完成配置。
2. 配置 DHCP 服务的基本步骤：
（1）安装软件包：yum install -y dhcp
（2）编辑主配置文件 /etc/dhcp/dhcpd.conf（可先复制模板文件 /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.example 进行修改）。
（3）配置全局参数（如 default-lease-time、max-lease-time、option domain-name-servers 等）。
（4）配置 subnet 网段段：声明网段、netmask，设置 range 地址池、option routers、option subnet-mask 等。
（5）如有需要，配置 host 段实现固定 IP 绑定（hardware ethernet + fixed-address）。
（6）语法检查：dhcpd -t
（7）启动服务：systemctl start dhcpd；设置开机自启：systemctl enable dhcpd。
（8）防火墙放行：firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent && firewall-cmd --reload
（9）客户端验证：在客户端执行 dhclient 命令获取 IP，使用 ip a 查看是否获取成功。
3. dhcpd.conf 补全参考答案：
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.10.100 192.168.10.200;
    option routers 192.168.10.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers 202.96.128.86, 202.96.134.133;
    default-lease-time 86400;
    max-lease-time 172800;
}
 
host pc01 {
    hardware ethernet 00:0c:29:12:34:56;
    fixed-address 192.168.10.50;
}
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