一、单项选择题（共8题，每题7分，共56分）
在CentOS 7系统中，fdisk工具基于哪种分区表格式进行磁盘管理？
A. MBR B. GPT    C. LVM D. exFAT
Linux系统中，第二块SATA/SAS硬盘的默认设备名称是？
A. /dev/sdb B. /dev/sda   C. /dev/vdb D. /dev/nvme0n1
使用fdisk工具查看系统中所有磁盘的分区列表，正确的命令是？
A. fdisk -l B. fdisk -v   C. fdisk -d D. fdisk -a
MBR分区表格式下，单块磁盘最多支持创建多少个主分区？
A. 2 B. 4    C. 8 D. 16
MBR分区表格式下，最大支持的磁盘容量上限是？
A. 1TB B. 2TB   C. 10TB D. 18EB
进入fdisk交互式分区界面后，输入哪个按键可以查看所有操作帮助信息？
A. m B. p    C. n D. w
在fdisk交互界面中，输入哪个按键可以将配置好的分区方案写入磁盘并退出？
A. w B. q   C. p D. d
以下关于fdisk工具的描述，正确的是？
A. fdisk可以直接格式化分区为ext4文件系统
B. fdisk分区完成后无需任何操作即可直接挂载使用
C. fdisk不支持对大于2TB的大容量磁盘进行完整分区
D. fdisk可以直接创建LVM逻辑卷
二、判断题（共4题，每题6分，共24分）
MBR分区表中，扩展分区本身不能直接用来存储数据，必须进一步划分为逻辑分区才能使用。
在fdisk交互界面中，输入q按键可以不保存任何修改直接退出分区界面。
Linux系统中，SCSI接口磁盘最多可支持15个逻辑分区。
使用fdisk对正在使用的系统盘执行分区操作，不会对系统运行产生任何风险。
三、简答题（共2题，每题10分，共20分）
请写出完整操作流程：使用fdisk工具对/dev/sdb磁盘创建一个容量为5G的主分区，完成分区写入操作。
分区创建完成后，需要经过哪两个核心步骤才能让该分区正常挂载存储数据？
