1) 查询有多少个zone， 名称分别叫什么
2) 查询 default zone
3) 查询 active zone
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4) 创建httpd 服务， 让监听 二个端口 8800 和 8881
	add-port 方式允许 访问其中一个端口。 然后用curl 命令或者浏览器访问。
	[image: 12-5-1][image: 12-5-2]
	把网卡ens33或者eth0 分配到trusted zone ，上述二个端口。分别再访问一次。
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	把网卡接口恢复 public zone 
	[image: 12-8]






[bookmark: _GoBack]
5) 在firewall-config 创建端口转发。  创建新端口 8889 让他转发给本机8881端口。
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image1.png
[root@localhost ~]# firewall-cmd --get-zones
block dmz drop external home internal public_ trusted work
[root@localhost ~1# firewall-cmd --get-default-zone
public
[root@localhost ~1# firewall-cmd --get-active-zone
public

interfaces: ens33
[root@localhost ~1# Il





image2.png
[root@localhost ~1# firewall-cmd --zone=public --add-port=8800/tcp

success
[root@localhost ~1# Il
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[root@localhost ~1# curl http://192.168.77.66:8800
test

[root@localhost ~]# curl http://192.168.77.66:8881

curl: (7) Failed connect to 192.168.77.66:8881; WA SIEHLATEEH
[root@localhost ~1# Il
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[root@localhost ~1# firewall-cmd --zone=trusted --change-interface=ens33
success
[root@localhost ~1# Il
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[root@localhost ~1# curl http://192.168.77.66:8881
test

[root@localhost ~1# curl http://192.168.77.66:8800
test

[root@localhost ~1# Il
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[root@localhost ~1# firewall-cmd --get-active-zone
trusted

interfaces: ens33
[root@localhost ~1# firewall-cmd --zone=public --change-interface=ens33
cuccess




