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[image: image1.png][root@localhost network-scriptsit ip a
[1: 10: <LOOPBACK,UP,LOMER_UP> mtu 65536 gdisc nogueue state UNKNOWN group default glen 1808
Tinkloopback B8:98:08:08:08:08 brd BB:08:08:08:08:08
inet 127.8.8.1/8 scope host lo
valid_Ift forever preferred_1ft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_Ift forever preferred_Ift forever
: eth@: BROADCAST,MILTICAST,UP,LOMER_UP> mtu 1588 qdisc pfifo_fast state UP group default glen 16§

Link/ether 88:8c:29:4a:49:d9 brd £f:ff £ :0F 108 FF

inet 173.16.16.16/16 brd 173.16.255.255 scope global nopref ixroute ethd
valid_Ift forever preferred_Ift forever

inet6 feBd::28c:29ff (feda:49d9/64 scope link

valid_Ift forever preferred_Ift forever
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[image: image2.png][root@localhost metwork-scriptsl# ip a
[1: 10: <LOOPBACK,UP,LOMER_UP> mtu 65536 gdisc nogueue state UNKNOWN group default glen 1808
Tinkloopback B8:98:08:08:08:08 brd BB:08:08:08:08:08
inet 127.8.8.1/8 scope host lo
valid_Ift forever preferred_1ft forever
inet6 ::1/128 scope host
valid_Ift forever preferred_lft forever
: ens33: <BROADCAST,MILTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1588 gdisc pfifo_fast state UP group default glen 16
)

Link/ether 88:8c:29:80:65:8e brd £f :ff

£8:108

inet 192.168.4.1/24 brd 192.168.4.255 scope global nopref ixroute ens33
valid_Ift forever preferred_1ft forever
inet6 feBB: :20c:29fF :feAB:658e/64 scope link
valid_Ift forever preferred_lft forever
: ens36: <BROADCAST,MILTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1588 gdisc pfifo_fast state UP group default glen 16
2]

Link/ether 88:8c:29:80:65:18 brd £f :ff £ :0f:fF:FF
inet 173.16.16.1/16 brd 173.16.255.255 scope global nopref ixroute ens36
valid_Ift forever preferred_Ift forever
inet6 feBB::28c:297f :fedB:6518/64 scope link
valid_Ift forever preferred_lft forever
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[image: image3.png][2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group de
fault qlen 1000
ink/ether 00:0c: 29:0c: 29:03 brd ff: Ff: ff: Ff: ff: £
inet 192.168.4.4/24 brd 192.168.4.255 scope global noprefixroute ens33
valid_Lft forever preferred lft forever
inet6 feB0::20c: 29Ff: fedc: 2903764 scope link
valid_Lft forever preferred lft forever
[3: virbrO: <NO- CARRIER, BROADCAST, MULTICAST, UP> mtu 1500 gdisc noqueue state DOWN group
default qlen 1000
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[image: image4.png]mkdir -p /var/waw/html/wew
mkdir -p /var/waw/html/movie
echo " <hl >welcome to www. benet. com </hl>'>/var/www/htnl/www/index. h

= mw

7

echo " <hl>welcome to movie.benet.com </hl>'>/var/waw/html/movie/ind





[image: image5.png]<VirtualHost %:80>
serverName movie. benet. com
DocumentRoot /var/www/html/movie
<Directory fvar/www/html/movie>
Require all granted
</Directory>
||</virtualhost>




[image: image6.png]<VirtualHost *:80>
ServerName ww. benet. com
DocumentRoot /var /www/html/www
<Directory jvar/ww/html/waw>
Require all granted
</Directory>
j|</virtualHost>
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[image: image9.png][root@localhost named1# iptables -t mat -A POSTROUTING -s 192.168.4.8/24 -o ens36
173.16.16.1

[root@localhost namedls iptables -t nat -A POSTROUTING -s 173.16.8.8/16 -o ens33 -j SNAT --to-source
192.168.4.1

I rootBlocalhost named 1#





[image: image10.png][root@localhost netuork-scriptsl curl http://uas.benet.com
[<hi>uelcome to was.benet.com </hi>
[rootelocalhost network-scriptslt curl http://movie.benet.com
[<h1>welcome to movie.benet.com </h1>
[root@localhost network-scriptsl





[image: image11.png][ root@localhost conf.d] # tail -10 /var/log/httpd/access_log

[192.168.4.1 - - [15/0ct/2026:00:44:46 40800] 'GET / HTTP/L.1' 200 35 '-" "curl/7.29.0"
[192.168.4.1 - - [15/0ct/2026:00:45:01 40800] 'GET / HTTP/L.1' 200 37 '-" "curl/7.29.0"
I root@localhost conf dl# B
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[image: image12.png]ash

>/proc/sys/met/ipvd/ip_foruard

~t nat -F POSTROUTING

-t nat -A POSTROUTING -s 192.168.4.8/24 -0 ens36 -j SNAT -—to-source 173.16.16.1
-t nat -A POSTROUTING -s 173.16.8.8/16 -0 ens33 -j SNAT --to-source 192.168.4.1





