一、限制 
1、要求仅客户机一台主机可以访问awstats网页 
2、要求使用用户访问，用户名为自己的名字
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二、虚拟主机 
1、完成基于域名、IP、端口的虚拟主机，两个域名分别都是同名域名，必须安装DNS服务完成
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[root@localhost ~]# vim /usr/local/httpd/conf/httpd.conf
[root@localhost ~J# vim /usr/local/httpd/conf/httpd.conf

[root@localhost ~J# /usr/local/httpd/bin/htpasswd -¢ /usr/local/httpd/conf/.awspud dx
New password:

Re-type new password:

Adding password for user dx

[root@localhost ~J# cat /usr/local/httpd/conf/.awspud

dx: $apr1$Y8 iKx02C$AZ. 70307 t4BThEXEWQUWDL

[root@localhost ~J# vim /usr/local/httpd/conf/httpd.conf

[root@localhost ~J# vim /usr/local/httpd/conf/httpd.conf

[root@localhost ~J# systemctl stop httpd

[root@localhost ~J# systemctl start httpd

[root@localhost ~J# I
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BvirtualHost 192.168.10.11:80 192.168.10.12:80>
ServerName www.example. com
DocumentRoot /var/www/domain-site
ErrorLog /var/log/httpd/domain-error.log
CustonLog /var/log/httpd/domain-access. Log combined
</VirtualHost>
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BvirtualHost 192.168.10.12:80>

ServerName . example. com

DocumentRoot /var/www/ip-site

ErrorLog /var/log/httpd/ip-error.log

CustonLog /var/log/httpd/ip-access.log combined
</VirtualHost>
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BvirtualHost 192.168.10.11:8080 192.168.10.12:8080>
ServerName w.example. con
DocumentRoot /var/www/port-site
ErrorLog /var/log/httpd/port-error.log
CustonLog /var/log/httpd/port-access.log combined
</VirtualHost>




