一、单选题（每题3分，共30分）
在CentOS 7中，SATA接口磁盘的默认设备命名格式是？
A. /dev/hdX   B. /dev/sdX   C. /dev/nvmeXnY   D. /dev/vdX
以下哪个命令可以查看系统中所有块设备的树形挂载结构？
A. df -h  B. lsblk   C. blkid  D. fdisk -l
MBR分区表最多支持的主分区数量是？
A. 2个  B. 4个   C. 8个  D. 128个
手动配置开机自动挂载分区时，需要编辑的核心配置文件是？
A. /etc/fstab  B. /etc/mtab  C. /etc/profile    D. /etc/sysconfig/mount
LVM中物理卷的正确英文缩写是？
A. VG   B. LV   C. PV   D. PE
以下哪个命令用于将整块物理磁盘初始化为LVM物理卷？
A. vgcreate  B. pvcreate  C. lvcreate  D. mkfs.ext4
给已创建的ext4文件系统逻辑卷扩容后，需要执行哪条命令让系统识别新增空间？
A. resize2fs  B. e2fsck  C. fsck   D. partprobe
以下哪种挂载选项可以禁止挂载目录下执行任何二进制程序？
A. nosuid  B. noexec   C. nodev   D. noatime
LVM卷组中用于分配逻辑卷的最小存储单元是？
A. Sector   B. Block   C. PE    D. Inode
以下哪项是GPT分区表相比MBR的核心优势？
A. 支持最大2TB磁盘容量  B. 最多支持4个主分区
C. 自带分区表冗余备份    D. 操作必须使用fdisk工具
二、多选题（每题4分，共20分，多选、少选均不得分）
以下属于LVM核心组件的有？
A. 物理卷PV  B. 卷组VG  C. 逻辑卷LV   D. 交换分区SWAP
以下哪些命令可以查看指定逻辑卷的详细空间使用信息？
A. lvdisplay  B. vgdisplay C. pvdisplay  D. lvs
/etc/fstab配置文件中包含的必填字段有？
A. 设备标识/UUID  B. 挂载点  C. 文件系统类型  D. 挂载选项
以下属于常规非LVM磁盘分区工具的有？
A. fdisk B. gdisk  C. parted  D. vgextend
执行LVM逻辑卷缩容操作前，必须完成的步骤有？
A. 卸载逻辑卷 B. 执行e2fsck检查文件系统完整性 C. 先缩小文件系统大小D. 直接执行lvreduce命令
三、判断题（每题2分，共20分）
执行mount -a命令可以自动挂载/etc/fstab中所有符合条件的未挂载分区。（ ）
LVM逻辑卷扩容必须重启服务器才能生效。（ ）
普通用户默认没有权限执行mount命令挂载未在fstab中定义的目录。（ ）
一个物理卷可以同时加入多个不同的卷组中。（ ）
xfs文件系统扩容后不需要执行额外的resize命令，系统自动识别空间。（ ）
使用umount命令卸载设备时，如果设备正被进程占用会直接卸载成功。（ ）
LVM可以实现不中断业务的在线动态扩容。（ ）
分区的UUID是系统随机生成的，重启后会发生变化。（ ）
MBR分区表中扩展分区可以直接格式化并挂载使用。（ ）
卷组中剩余的空闲PE总量决定了逻辑卷最大可扩容的上限。（ ）
四、简答题（每题10分，共30分）
简述将一块新磁盘完整纳入LVM管理，最终挂载到/data目录的全流程核心命令。
写出/etc/fstab配置文件6个字段的完整含义，说明任意一个字段配置错误可能引发的系统故障。
对比传统MBR固定分区和LVM逻辑卷管理的3个核心差异，说明LVM在生产环境的主要优势。
