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[root@localhost ~]# vi gwipt.sh
[root@localhost ~1# chmod +x guipt.sh
[root@localhost ~1# cat guipt.sh
#!/bin/bash

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

echo "net.ipv4.ip_forward = 1* >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p

iptables -t nat -F
iptables -F

iptables -t nat -A POSTROUTING -5 192.168.4.0/24 -0 ens37 -j SNAT --to-source 173.16.16.1
service iptables save 2>/dev/null || iptables-save > /etc/sysconfig/iptables

ccho "Gateway SNAT EEEBIERITRE!
[root@localhost ~1# ./guipt.sh
net.ipv4.ip_forvard = 1

Gateway SNAT EEEBIAHITIESE
[root@localhost ~1# iptables -t nat -L -n
chain PREROUTING (policy ACCEPT!

target  prot opt source destination
Chain INPUT (policy ACCEPT)

target  prot opt source destination

chain OUTPUT (policy ACCEPT}

target  prot opt source destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT!

target  prot opt source destination
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