一、限制 
1、要求仅客户机一台主机可以访问awstats网页！
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2、要求使用用户访问，用户名为自己的名字
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二、虚拟主机 
完成基于域名、IP、端口的虚拟主机，两个域名分别都是同名域名，必须安装DNS服务完成
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<Directory "/usr/local/awstats/wwwroot®>
Options None
Allowoverride None
# Order allow,deny
#  Allow from all
<RequireAll>
#  Require all granted
Require ip 192.168.77.5
Authname *Lcx®
Authtype Basic
Authuserfile /usr/local/httpd/conf/.aspud
Require valid-user
</RequireAll>
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